[HEADER]
FileType=YG-629BatchTestFile
Version=200
TestFileCount=60
[TestFile0]
Name=数据线延长 0.8A
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5600
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=800
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5600
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3800
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile1]
Name=数据线延长 1.0A
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5600
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5600
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=3000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3800
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile2]
Name=数据线延长 1.5A
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5600
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1500
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5600
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=2100
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=1300
MaxScanCurrent=2000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3800
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线2.1A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile3]
Name=数据线延长 2.1A
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=2100
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=2100
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=1800
MaxScanCurrent=3000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线2.1A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile4]
Name=充电线延长 1.0A
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2000
ScanStep=2
OverCurrentMode=0
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=11
TypecDpType=11
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=11
TypecDmType=11
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=充电线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile5]
Name=充电线延长 2.1A
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=2100
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2000
ScanStep=2
OverCurrentMode=0
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=11
TypecDpType=11
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=3
TypecDmType=3
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=充电线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile6]
Name=苹果原装数据线2.4A
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=500
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=2400
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=2400
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=2000
MaxScanCurrent=3000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=500
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线2.4A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=2
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile7]
Name=苹果单面数据线1.0A
ProductType=0
Interface=0
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5800
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5800
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=2100
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=1800
MaxScanCurrent=3000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3800
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile8]
Name=苹果单面充电线1.0A
ProductType=0
Interface=0
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5800
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5800
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=2100
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=1800
MaxScanCurrent=3000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3800
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile9]
Name=苹果数据单头
ProductType=2
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5000
LimitCurrent=1000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4800
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4600
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=500
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=500
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=0
MaxScanCurrent=1000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=3000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=0
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=3
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=250
USideRes=250
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=苹果数据头
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=0
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile10]
Name=苹果充电单头
ProductType=2
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5000
LimitCurrent=1000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4800
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4600
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=500
MinHighLoadVoltage=4400
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=0
MaxScanCurrent=1000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=11
TypecDpType=11
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=11
TypecDmType=11
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=3000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=0
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=3
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=250
USideRes=250
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=苹果充电线
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=0
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile11]
Name=苹果分压单头
ProductType=2
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5000
LimitCurrent=1000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4800
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4600
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=500
MinHighLoadVoltage=4400
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=0
MaxScanCurrent=1000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=8
MicroDpType=11
TypecDpType=11
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=8
MicroDmType=11
TypecDmType=11
MinDmVoltage=1800
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=3000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=0
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=3
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=250
USideRes=250
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=苹果充电线
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=0
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile12]
Name=点测苹果数据单头
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=1
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=800
MinHighLoadVoltage=4500
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=300
USideRes=300
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile13]
Name=点测苹果充电单头
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=1
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=800
MinHighLoadVoltage=4500
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=11
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=11
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=300
USideRes=300
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile14]
Name=点测苹果分压单头
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=1
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=800
MinHighLoadVoltage=4500
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=8
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=8
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1800
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=300
USideRes=300
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile15]
Name=苹果对苹果4芯
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=500
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4500
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=100
MinLowLoadVoltage=4300
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=500
MinHighLoadVoltage=3800
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=3600
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=1000
USideRes=1000
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=使用4#双头测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile16]
Name=苹果对苹果2芯
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=500
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4500
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=100
MinLowLoadVoltage=4300
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=500
MinHighLoadVoltage=3800
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=3600
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=1000
USideRes=1000
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=使用4#双头测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile17]
Name=苹果对苹果分压
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=500
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4500
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=100
MinLowLoadVoltage=4300
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=500
MinHighLoadVoltage=3800
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=8
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=8
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1800
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=3600
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=1000
USideRes=1000
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=使用4#双头测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile18]
Name=测试架测苹果头4芯
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=1000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=200
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4500
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=200
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=2500
MinScanCurrent=0
MaxScanCurrent=1500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=0
ClientShieldType=2
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=0
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile19]
Name=C68A/C11A-4线
ProductType=3
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=1000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4800
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=200
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=800
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=2500
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=3
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=140
USideRes=140
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=
CheckOpenVoltage=0
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=0
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile20]
Name=C68A/C11A-5线
ProductType=5
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=2000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4800
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=200
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4600
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=800
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=2500
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=3
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=140
USideRes=140
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile21]
Name=外设C68E-4线
ProductType=4
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=2000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=200
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=800
MinHighLoadVoltage=4500
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=2500
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=3
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=140
USideRes=140
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=0
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=
CheckOpenVoltage=0
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=0
CheckOverVoltage=1
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=1
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile22]
Name=数据线3合1 1.0A
ProductType=8
Interface=0
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=2500
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3650
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=450
MaxIDRes=670
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile23]
Name=数据线1拖3延长 1.0A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=10000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=450
MaxIDRes=670
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile24]
Name=数据线1拖3延长 2.0A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=10000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=2000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3650
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=450
MaxIDRes=670
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile25]
Name=充电线3合1延长 1.0A
ProductType=8
Interface=0
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=11
TypecDpType=11
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=11
TypecDmType=11
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=450
MaxIDRes=670
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile26]
Name=充电线1拖3延长 1.0A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=10000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=11
TypecDpType=11
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=11
TypecDmType=11
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=450
MaxIDRes=670
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile27]
Name=充电线1拖3延长 2.0A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=2000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=11
TypecDpType=11
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=11
TypecDmType=11
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=450
MaxIDRes=670
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile28]
Name=苹果分压安充C充 1.5A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=10000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1500
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=2500
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=8
MicroDpType=11
TypecDpType=11
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=8
MicroDmType=11
TypecDmType=11
MinDmVoltage=1800
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3650
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=450
MaxIDRes=670
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile29]
Name=苹果数安充C充 1.0A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=10000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=11
TypecDpType=11
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=11
TypecDmType=11
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=450
MaxIDRes=670
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile30]
Name=华为苹安充 1.0A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=10000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=3
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=3
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1800
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=1
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=230
MaxIDRes=330
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile31]
Name=C对苹果4芯
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=200
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4500
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=2
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=1
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile32]
Name=Type-C对苹果5芯PD快充
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=200
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=3000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=0
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile33]
Name=点测PD快充单头
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=1
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=200
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=2500
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=3000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=38
MaxIDRes=65
RdAdjust=0
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile34]
Name=快充PD单头通用
ProductType=2
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5000
LimitCurrent=1000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4800
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=200
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4600
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=500
MinHighLoadVoltage=4400
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=500
MaxOverCurrent=2500
MinScanCurrent=0
MaxScanCurrent=1000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=3000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=0
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=3
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=38
MaxIDRes=65
RdAdjust=0
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=苹果数据头
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=0
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile35]
Name=C对苹果5芯12W 1.0A
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=0
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile36]
Name=点测苹果12W单头
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=1
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=0
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile37]
Name=苹果12W单头
ProductType=2
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=3
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=0
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile38]
Name=C91/C94原装线1.0A
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=500
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4500
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=500
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=4
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=5
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=1
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=2
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=1
CheckCurrentShort=1
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile39]
Name=C91/C94原装单头
ProductType=2
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5000
LimitCurrent=1000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4800
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=500
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4600
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=500
MinHighLoadVoltage=4400
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=500
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=0
MaxScanCurrent=1000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=500
MinStandbyVoltage=3000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=3
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=5
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=苹果数据头
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=1
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=2
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile40]
Name=点测原装C91/C94头
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=1
OutputVoltage=5000
LimitCurrent=1000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4800
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=500
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4600
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=500
MinHighLoadVoltage=4400
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=500
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=0
MaxScanCurrent=1000
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=500
MinStandbyVoltage=3000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=5
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=苹果数据头
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=1
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=2
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=0
CheckNcPinDP=0
CheckNcPinDM=0
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile41]
Name=华为苹果短路分压
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=10000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=9
MicroDpType=3
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=9
MicroDmType=3
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1800
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=1
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=230
MaxIDRes=330
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile42]
Name=华为苹果分压 1.0A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=10000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=8
MicroDpType=3
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=8
MicroDmType=3
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1800
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=1
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=230
MaxIDRes=330
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile43]
Name=华为快充线延长 1.5A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=10000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1500
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=1
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4000
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=3000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=3000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=2
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=220
MaxIDRes=340
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=0
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile44]
Name=华为快充线延长 2.4A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=2400
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=0
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=230
MaxIDRes=330
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=华为A-C线，有2个56K，用10# 3合1板测
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=0
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile45]
Name=OPPO数据线单电阻2.0A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1500
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=1
CCType=0
IDResType=1
MinIDRes=480
MaxIDRes=630
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=华为A-C线，有2个56K，用10# 3合1板测
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=0
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=1
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile46]
Name=OPPO数据线双电阻2.0A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1500
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=1
CCType=0
IDResType=7
MinIDRes=480
MaxIDRes=630
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=华为A-C线，有2个56K，用10# 3合1板测
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=0
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=1
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile47]
Name=A-C全兼容线 1.5A
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1500
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=130
USideRes=130
VoocSolution=1
CCType=0
IDResType=8
MinIDRes=450
MaxIDRes=800
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=用YG-629M + 10# 3合1测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=0
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=1
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile48]
Name=A-C全兼容线 1.5A延长
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1500
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=1
CCType=0
IDResType=8
MinIDRes=450
MaxIDRes=800
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=用YG-629M + 10# 3合1测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=0
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=1
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile49]
Name=华为快充线1.5A（M）
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1500
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=1
CCType=0
IDResType=7
MinIDRes=450
MaxIDRes=800
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=用YG-629M + 10# 3合1测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=0
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile50]
Name=华为快充线2.4A（M）
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=2400
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=1
CCType=0
IDResType=7
MinIDRes=450
MaxIDRes=800
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=用YG-629M + 10# 3合1测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=0
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile51]
Name=华为苹安充（M）
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=3
MicroDpType=3
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=3
MicroDmType=3
TypecDmType=10
MinDmVoltage=2000
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=1
CCType=0
IDResType=7
MinIDRes=450
MaxIDRes=800
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=用YG-629M + 10# 3合1测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile52]
Name=华为苹果分压（M）
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=8
MicroDpType=3
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=8
MicroDmType=3
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1800
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=1
CCType=0
IDResType=7
MinIDRes=450
MaxIDRes=800
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=用YG-629M + 10# 3合1测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile53]
Name=华为苹果短路分压（M）
ProductType=8
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=5400
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=800
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=600
MaxScanCurrent=2500
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=9
MicroDpType=3
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2000
MaxDpVoltage=3000
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=9
MicroDmType=3
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1800
MaxDmVoltage=3000
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=1000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3500
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=400
USideRes=400
VoocSolution=1
CCType=0
IDResType=7
MinIDRes=450
MaxIDRes=800
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=用YG-629M + 10# 3合1测试板
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile54]
Name=PD一拖十5芯12W
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=6000
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=8
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2500
MaxDpVoltage=2700
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=8
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1900
MaxDmVoltage=2100
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=450
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=2000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=3
SpecialOption=0
AutoStart=4
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=350
USideRes=350
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile55]
Name=PD一拖十5芯快充
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=1000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=6000
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=8
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2500
MaxDpVoltage=2700
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=8
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1900
MaxDmVoltage=2100
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=450
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=3000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=3
SpecialOption=0
AutoStart=4
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=350
USideRes=350
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile56]
Name=PD一拖十原装
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=1
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=2000
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=6000
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=8
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2500
MaxDpVoltage=2700
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=8
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1900
MaxDmVoltage=2100
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=500
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3000
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=4
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=350
USideRes=350
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=5
MinIDRes=46
MaxIDRes=56
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=2
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=1
CheckCurrentShort=1
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile57]
Name=测试架测C48/E75头
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=200
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=6000
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2500
MaxDpVoltage=2700
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1900
MaxDmVoltage=2150
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=3
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=2000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=1000
USideRes=1000
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=0
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile58]
Name=测试架测C91/C94头
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=200
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=6000
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2500
MaxDpVoltage=2700
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1900
MaxDmVoltage=2150
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=2000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=1000
USideRes=1000
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
[TestFile59]
Name=
ProductType=0
Interface=1
CheckAPlug=0
UseProbe=0
OutputVoltage=5200
LimitCurrent=4000
OutputMode=0
MinOpenVoltage=4900
MaxOpenVoltage=5400
TurnOnMos=0
MinQuiescentCurrent=0
MaxQuiescentCurrent=2000
LowLoadCurrent=200
MinLowLoadVoltage=4800
MaxLowLoadVoltage=5400
HighLoadTestVoltage=5200
HighLoadCurrent=200
MinHighLoadVoltage=4000
MaxHighLoadVoltage=6000
OverVoltageTestMode=0
OverTestVoltage=6800
MinOverVoltage=5800
MaxOverVoltage=6600
UnderVoltageTestMode=0
UnderTestVoltage=1000
MinUnderVoltage=1200
MaxUnderVoltage=3000
MinOverCurrent=1000
MaxOverCurrent=0
MinScanCurrent=800
MaxScanCurrent=2100
ScanStep=2
OverCurrentMode=1
cbOverCurrentVoltage=4500
DpType=10
MicroDpType=10
TypecDpType=10
MinDpVoltage=2500
MaxDpVoltage=2700
MinDpRes=0
MaxDpRes=300
MinDpLeakRes=200
MinDpVccGndRes=0
MaxDpVccGndRes=5000
DmType=10
MicroDmType=10
TypecDmType=10
MinDmVoltage=1900
MaxDmVoltage=2150
MinDmRes=0
MaxDmRes=300
MinDmLeakRes=200
MinDmVccGndRes=0
MaxDmVccGndRes=5000
HostDp_TestVoltage=0
HostDm_TestVoltage=0
HostDp_DpPullRes=0
HostDp_DmPullRes=0
HostDm_DpPullRes=0
HostDm_DmPullRes=0
MinHostDpVoltage=0
MaxHostDpVoltage=5000
MinHostDmVoltage=0
MaxHostDmVoltage=5000
HostShieldType=4
ClientShieldType=4
ChipCheckMode=0
ChipCode=1
Msn=1
Asn=1
SHA_Mode=0
ProductName=0
ProductModel=0
MaxDQLowLevel=300
MinDQHighLevel=2300
MinHI5cc=0
MaxHI5cc=2000
MinStandbyVoltage=4400
MaxStandbyVoltage=5400
MinStandbyLoadVoltage=1000
MaxStandbyLoadVoltage=3600
MinCurrentLimit=500
MaxCurrentLimit=2000
MinCurrentShort=500
MaxCurrentShort=2000
ShortProtect=0
SpecialOption=0
AutoStart=1
StartTime=0
AdjustResult=1
DSideRes=1000
USideRes=1000
VoocSolution=0
CCType=1
IDResType=6
MinIDRes=20
MaxIDRes=90
RdAdjust=10
MinTypeCOffVoltage=4800
MaxTypeCOffVoltage=5400
RdReleaseTime=50
SampleTime=10
SampleMode=0
YaoBaiTestTime=20
Memo=数据线1.0A
CheckOpenVoltage=1
CheckQuiescentCurrent=1
CheckLowLoadVoltage=0
CheckHighLoadVoltage=1
CheckOverVoltage=0
CheckUnderVoltage=0
CheckOverCurrent=0
CheckGndLine=1
CheckAP=1
CheckDp=1
CheckDm=1
CheckHostShield=1
CheckClientShield=1
LightningResponse=0
CheckSolution=1
CheckStandbyVoltage=1
CheckStandbyLoadVoltage=1
CheckCurrentLimit=0
CheckCurrentShort=0
CheckIDRes=1
CheckNcPinDQ=1
CheckNcPinDP=1
CheckNcPinDM=1
CheckBasicSHA=0
CheckVOOC=0
CheckYaoBai=0
CheckHostDp=0
CheckHostDm=0
